Приложение 1

Спецификация и иные требования к закупаемому оборудованию

	№
	наименование
	кол-во

	1
	Сервер ThinkSystem SR650 V4 в составе:
1 x шасси ThinkSystem SR650 V4 12x3.5"
2 x процессор Intel Xeon 6747P 48C 330W 2.7GHz Processor
16 x оперативная память 32GB DDR5 6400MHz 
1 x контроллер ThinkSystem M.2 RAID B545i-2i SATA/NVMe Adapter
2 x диск M.2 VA 480GB Read Intensive SATA 6Gb NHS SSD
1 x контроллер ThinkSystem Broadcom 5719 1GbE RJ45 4-port OCP Ethernet Adapter
1 x контроллер ThinkSystem Fibre Channel Adapter 32Gb 2-Port PCIe 
1 x контроллер ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter
2 x трансивер SFP28 SR 10/25GbE 
2 x блок питания ThinkSystem 2000W 230V Titanium CRPS Premium Hot-Swap Power Supply
2 x кабель 2.8m, 13A/100-250V, C13 to C14 Jumper Cord
6 x система охлаждения ThinkSystem 2U 6056 20K Performance Fan Module
1 x монтажный комплект ThinkSystem Toolless Slide Rail Kit V4
	2

	2
	СХД QSAN XS5326D_8C (2U, 26x2.5 SAS SSD/HDD, Dual-Controller SAN System, 8-ported 10GbE SFP+ iSCSI with optical transceivers x 4, redundant power supply, redundant fan module, 4 slots for optional host cards, rail kit, 
8,192 LUNs (max), 2048 iSCSI host (max), 8,128 snapshots (max)) 93-S5326D0E-10 в составе:
2 х память DDR4 R-DIMM 64GB Memory Module
1 х модуль Cache-to-Flash: Super Capacitor Module + Flash Module
1 х XInsight License to Enable Xinsight, Perpetual
2 х HCQ32FS3-40, FC 32Gb*4 port SFP28 host card, with GBIC*2
4 х трансивер оптический 32Gb SFP28 Optical Transceiver
2 x кабель 1.2m, 13A/100-250V, C13 to C14 Jumper Cord
1 x монтажный комплект
26 х диск SAS SSD RI 15,36ТB, DWPD 1
	1

	3
	контроллер ThinkSystem QLogic QLE2772 32Gb 2-Port PCIe Fibre Channel Adapter (4XC7A08276)
	2

	4
	контроллер ThinkSystem Broadcom 57414 10/25GbE SFP28 2-port PCIe Ethernet Adapter (4XC7A08238)
	2

	5
	контроллер ThinkSystem M.2 SATA/x4 NVMe 2-Bay Adapter (4Y37A79663)
	1

	6
	диск ThinkSystem M.2 VA 480GB Read Intensive SATA 6Gb NHS SSD (4XB7B07588)
	2

	7
	трансивер SFP28 SR 10/25GbE 
	20

	8
	кабель оптический многомодовый (LCU-LCU-OM4-DX-10m STD LSZH), 10 метров 
	8

	9
	кабель оптический многомодовый (LCU-LCU-OM4-DX-5m STD LSZH), 5 метров 
	9

	10
	кабель оптический многомодовый (LCU-LCU-OM4-DX-3m STD LSZH), 3 метра
	9



Все поставляемое Оборудование должно быть обеспечено гарантией сроком не менее 36 месяцев. 
Оборудование должно быть новым, заводской сборки.
Дата выпуска Оборудования должна быть не ранее апреля 2026 года.
Оборудование должно быть укомплектовано всем необходимым для подключения и монтажа (силовые, интерфейсные кабеля и пр.), иметь заводскую упаковку с маркировками, артикулами вендора, изготовившего оборудование. Серийные номера должны быть продублированы на упаковке.
Комплектация и период технической поддержки должны подтверждаться на сайте производителя оборудования для серийных номеров фактически поставленного Оборудования.
Запрещается вмешательство поставщика, а именно: вскрытие, сборка, разборка, доукомплектование, замена серверных комплектующих собственный силами. 
Предлагаемые к поставке серверы должны присутствовать в соответствующих матрицах совместимости как поддерживаемые для следующих операционных систем:
· Windows Server 2019 и выше: Standard, Datacenter 
· Oracle Linux 8.х и выше.
Производитель и шасси должны быть в списке совместимости Broadcom VMware ESXi 6.7 и выше.


